**上海建桥学院公共教室投影机更新需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超短焦投影机 |  | 亮度：4000流明 分辨率：1920\*1200 对比度：2500000:1 投射比：16:10 光源寿命：20000小时 最大投射画面：130寸 | 台 | 13 |
| 2 | 原装支架 |  | 原装配套 | 套 | 13 |
| 3 | 安装实施 |  | 设备安装和效果调试 | 套 | 13 |
| 4 | 投影机控制线铺设 |  | 投影机至中控线路控制  和两头控制头焊接 | 套 | 13 |
| 5 | 投影机中控联动控制程序 |  | 投影机接入中控联动控制程序 | 套 | 13 |
| 6 | 投影机提供原厂五年质保服务 | | | | |